**POLICEJNÍ BLIKAČ DOKUMENTACE -**Savva Popov 3EA L1

Null Ref Value Footprint Quantity

1 C1, C4 10uF/50V CP\_Radial\_D6.3mm\_P2.50mm 2

2 C2 100pF C\_Disc\_D6.0mm\_W2.5mm\_P5.00mm 1

3 C3 100uF/16V CP\_Radial\_D6.3mm\_P2.50mm 1

4 C5 100nF C\_Disc\_D6.0mm\_W2.5mm\_P5.00mm 1

5 C6 1uF/50V CP\_Radial\_D6.3mm\_P2.50mm 1

6 R3, R4 10k R\_Axial\_DIN0207\_L6.3mm\_D2.5mm\_P10.16mm\_Horizontal 2

7 R6, R7 1M R\_Axial\_DIN0207\_L6.3mm\_D2.5mm\_P10.16mm\_Horizontal 2

8 R1 15k R\_Axial\_DIN0207\_L6.3mm\_D2.5mm\_P10.16mm\_Horizontal 1

9 R2 2.2k R\_Axial\_DIN0207\_L6.3mm\_D2.5mm\_P10.16mm\_Horizontal 1

10 R5 100R R\_Axial\_DIN0207\_L6.3mm\_D2.5mm\_P10.16mm\_Horizontal 1

11 R8 470R R\_Axial\_DIN0207\_L6.3mm\_D2.5mm\_P10.16mm\_Horizontal 1

12 D2-D5 1N4007 D\_DO-41\_SOD81\_P10.16mm\_Horizontal 4

13 D6-D9 LED ED\_D5.0mm\_Clear 4


14 D1 1N4148 D\_DO-35\_SOD27\_P7.62mm\_Horizontal 1

15 IO1, IO2 NE555P DIP-8\_W7.62mm 2

16 J2, J3 DC PinHeader\_1x01\_P2.54mm\_Vertical 2

17 J1 DIVIDER Conn\_01x02\_Pin PinHeader\_1x02\_P2.54mm\_Vertical 1

**Obsah obrázku text, snímek obrazovky, diagram, číslo

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.Závěr:**  
Policejní blikač byl vyroben bez problému, při osazení jsem narazil na komplikace s součástky, neměl jsem všechny potřebné komponenty, a proto jsem byl nucen získávat součástky, také problém vznikl s schématem, label byl špatně pojmenován, kvůli tomu došlo k přidáni drátové propojky, na finální realizaci policejního blikače.